**Reolink Go**

*mobilní bezpečnostní kamera 4G LTE*

Nemáte WiFi? Nemáte zásuvku? Reolink Go funguje kdekoliv, kdykoliv a je pro vás tím správným řešením.

Reolink Go je 100% bezdrátová mobilní bezpečnostní HD kamera, která funguje v sítích 4G LTE a 3G. Jedná se o ideální dohledové řešení bez kabelů a změti drátů v místech, kde je omezené či chybějící pokrytí WiFi a kde není přístup k elektřině!

**Přenosná a voděodolná!**

Kameru Reolink Go nainstalujete nebo vezmete jednoduše kamkoliv – uvnitř i venku. Na vašem víkendovém sídle, na staveništi, tábořišti, v přírodě a jinde.

\* K používání je nezbytná Micro-SIM kartu a datový tarif v mobilní síti.

**100% bezdrátová**

Žádné otravné kabely. Pracuje nezávisle.

**Dáte ji kamkoliv**

Použijte ji na staveništi, na lodi, sledujte život v přírodě nebo si ji vezměte na cesty.

**4G mobilní síť**

Využívá mobilní 4G LTE síť; nejlepší alternativa, když není k dispozici WiFi.

**Dobíjecí akumulátor**

Akumulátor s velkou výdrží na jedno nabití; šetří peníze a je šetrný k životnímu prostředí.

**Napájení solárním panelem (volitelné příslušenství)**

Připojená k panelu Reolink Solar Panel získá zdroj nepřetržitého napájení.

**Nožní vidění Starlight**

Zachytí i ty nejmenší podrobnosti při slabém osvětlení; až na 10 metrů.

**Full HD 1080p**

Skutečné Full HD 1080p (1920x1080) rozlišení zajistí zřetelnější a ostřejší snímky/videa.

**Široký zorný úhel 110 °**

Využívá širší zorný úhel, pokryje větší území a omezuje slepá místa.

**Voděodolnost s certifikací IP65**

Voděodolnost stupně IP65. Kamera Reolink Go zvládne všechno – déšť či slunce, zimu i vedro.

**Pohybový senzor PIR**

Chytrý senzor PIR zjistí, jestli se neděje, co nemá, a případně vyhlásí poplach.

**Inteligentní upozornění**

V reálném čase dostanete upozornění v aplikaci, e-mail a zvukovou výstrahu (sirénou).

**Obousměrný zvuk**

Zabudovaný mikrofon a reproduktor, díky nimž můžete poslouchat a interaktivně reagovat.

**Živý přenos kdykoliv a kdekoliv**

Živé přenosy prostřednictvím bezplatné aplikace Reolink nebo softwaru Reolink Client kdykoliv a kdekoliv.

**Záznam se zjišťováním pohybu (volitelně)**

Vložte microSD kartu pro záznam pohybu; záznam přehrajete v aplikaci nebo v softwaru na počítači.

**Nahrávání vlastní hlasové výstrahy**

Nahrává nebo vysílá vaši vlastní hlasovou zprávu, když dojde k zachycení pohybu.

**Dobíjecí akumulátor nebo solární napájení**

Získejte nepřetržité napájení, vyhněte se častým výměnám akumulátoru

**Dobíjecí akumulátor**

Není potřeba stále měnit baterie. Prostě dáte na místo a nic dalšího neřešíte, dokud není potřeba dobít akumulátor. Dlouhá výdrž na jedno nabití prostřednictvím micro USB nebo solárního panelu Reolink. Šetří peníze!

\* Dodáváno s kamerou.

**Solární panel Reolink**

Připojíte-li Reolink Go k solárnímu panelu Reolink, získáte nepřetržitý zdroj napájení ve dne i pro noc. Voděodolný panel stačí umístit tak, abyste maximalizovali jeho vystavení slunečnímu záření. Šetrné k životnímu prostředí a šetřící peníze!

\* **Je třeba zakoupit samostatně**; je určený POUZE pro typy z řady Reolink Go a Argus 2.

**Full HD 1080p a noční vidění Starlight**

**Posviťte si na podrobnosti bez ohledu na denní dobu**

Sledujte úžasně ostrá videa/fotografie ve skutečném Full HD 1080p rozlišení. Pokrývá zorné pole v rozsahu 110 ° a poskytuje zřetelnější a ostřejší videopřenosy a záznamy než kamery 720p.

Díky vyspělé technologii s 2megapixelovým obrazovým senzorem Starlight CMOS zachytí kamera Reolink Go i ty nejmenší detaily v podmínkách zhoršeného osvětlení (noční vidění do 10 m) bez potřeby zajišťování dodatečného osvětlení.

**Chytré a okamžité upozornění na pohyb díky PIR**

**Získat okamžitě upozornění – na tom záleží**

Vysoce citlivý pohybový senzor PIR se téměř vyhýbá planým poplachům. Získáte okamžité oznámení v aplikaci, upozornění e-mailem a rozezní se výstražný signál nebo se přehraje nahraná zpráva, jakmile dojde k narušení zorného pole pohybem. Žádný lidský pohyb neunikne bez povšimnutí.

**E-mail**

Snímky s pohybem se odesílají v okamžiku, kdy je pohyb zachycen.

**App**

Oznámení se odesílá na vaše mobilní zařízení.

**Siréna**

Výstražný signál (vestavěná siréna) se rozezní po zjištění pohybu automaticky.

**Nahrávání vlastní hlasové výstrahy**

Nahrajte vlastní zvukovou zprávu, kterou kamera přehraje jako výstrahu.

**Živý přenos, poslech a hovor na dálku**

**Zůstaňte ve spojení kdykoliv a kdekoliv**

Kameru Reolink Go probudíte okamžitě, jakmile k ní přistoupíte, abyste viděli živý přenos. Sledujte živý přenos a zůstaňte v kontaktu se svojí rodinou, kanceláří, pracovištěm, farmou apod. prostřednictvím displeje mobilního zařízení se systémem iOS či Android kdykoliv a kdekoliv!

Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktorům můžete prostřednictvím kamery naslouchat a hovořit, komunikovat se svými blízkými, odradit možného zloděje a okamžitě reagovat, i když zrovna nejste na místě.

**Záznam se zjišťováním pohybu**

**Uložte důležité okamžiky; nikdy vám nic neuteče**

Kamera Reolink Go nahraje pohyb a uloží důležité okamžiky, aby je bylo možné později znovu přehrát. Přístup ke všem starším záznamům máte přes svůj telefon odkudkoliv. Nic vám neunikne.

**microSD karta (volitelně)**

Záznam a uložení videa na microSD kartu (do kapacity 64 GB).

**Cloud Reolink**

Záznamy se zjištěným pohybem uložíte bezpečně do cloudové služby.

**Bezpečné, snadné a spolehlivé cloudové úložiště**

**Uložte každý důležitý okamžik do cloudu Reolink**

Kamera Reolink Go je nyní kompatibilní s cloudem Reolink. Pohybem aktivovaný záznam lze nahrát do cloudu. Šifrovaná cloudová služba zajišťuje zálohu důležitých okamžiků a zároveň vám umožní přístup k přehrávání dříve pořízených záznamů kdykoliv a odkudkoliv.

V balení najdete

x1 Reolink Go

x1 venkovní bezpečnostní konzole

x1 dobíjecí akumulátor

x1 resetovací jehlice

x1 sada šroubků

x1 značka kamerového dohledu

x1 šablona pro montážní otvory

x1 micro USB kabel

x1 stručný průvodce

x1 obal

**Technické údaje**

**Zjišťování pohybu PIR a výstrahy**

snímací senzor – obrazový senzor Starlight CMOS

rozlišení obrazu – 1080p HD při 15 snících/s

formát videa - H.264

zorné pole – pevné ohnisko, 110 ° úhlopříčně

noční vidění – až na 10 m

digitální přiblížení – 6x digitální přiblížení

zvuk – špičkový reproduktor a mikrofon

**Zjišťování pohybu PIR a výstrahy**

vzdálenost zjišťování PIR – nastavitelná do 10 m

úhel zjišťování PIR - 120 ° vodorovně

zvuková výstraha – Nahrávání vlastní hlasové výstrahy

další výstrahy – okamžité odeslání e-mailu a oznámení do aplikace

**Pásmo 3G/4G**

frekvenční pásma

• Evropa:

LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20

WCDMA: B1/B5/B8

• Spojené státy:

LTE FDD: B2/B4/B12

WCDMA: B2/B4/B5

přenos dat

LTE FDD: max. 10 Mbps (DL), max. 5 Mbps (UL)

LTE FDD: max. 8,96 Mbps (DL), max. 3,1 Mbps (UL)

HSPA+: max. 42 Mbps (DL), max. 5,76 Mbps (UL)

UMTS: max. 384 kbps (DL), max. 384 kbps (UL)

**Napájení**

Akumulátor – dobíjecí akumulátor 7800 mAh (výdrž akumulátoru závisí na nastavení, využívání a teplotě)

Slunce – Lze napájet solárním panelem Reolink.

elektrická síť – Lze napájet síťovým adaptérem 5 V/2 A.

**Úložiště**

místní úložiště – podporuje kartu microSD s kapacitou až 64 GB

cloudové úložiště – podpora cloudu Reolink

**Provozní prostředí**

provozní teplota - –10 ° až 55 °C

voděodolnost – voděodolnost s certifikací IP65

**Rozměry a hmotnost**

Rozměry – Φ75 x 113 mm

hmotnost (včetně akumulátoru) - 380 g