**RLC-520**

**5MP bezpečnostní IP kamera se snadným připojením PoE**

* Napájení přes Ethernet
* 30 metrů noční vidění
* Nahrávání zvuku
* IP66 Vodotěsný

**Neuvěřitelný 5MP Super HD**

Bezpečnostní IP kamera RLC-520 PoE s vysokým rozlišením 2560 x 1920 s téměř 5 miliony pixelů dokáže zachytit křišťálově čisté video s jemnými detaily. Díky vestavěnému mikrofonu také zachycuje okolní zvuk pro vyšší úroveň zabezpečení.

* Úhel sledování 80 °
* Záznam zvuku

**Klidná mysl i během noci**

Díky 18ks infračervených LED a pokročilé technologii 3D-DNR můžete každou událost vidět jasně i ve tmě. Zločin se nemá kam schovat a budete mít po celý den i noc klid.

* 18ks IR LED
* 30 metrů noční vidění

**PoE – Rychlejší instalace s menším úsilím**

Bezpečnostní IP kamera RLC-520 PoE používá jediný kabel k přenosu dat i napájení. Zjednodušené zapojení znamená snadnější a čistější instalaci. Je to nejlepší volba pro nadšence i pro kutily.

* Plug & play
* Spolehlivé připojení



**Váš svět na vašich prstech**

Zůstat ve spojení s vaším domovem nebo podnikem nikdy nebylo tak snadné. Pomocí několika kliknutí na aplikaci Reolink nebo Reolink FTP Client sledujte živý přenos, buďte informováni o nouzových situacích, přehrávejte klíčové okamžiky a – odkudkoli a kdykoli.



* Přijímejte upozornění na pohyb v reálném čase

Tato IP kamera spustí výstrahy zasláním oznámení v reálném čase nebo upozorňovacích e-mailů na vaše zařízení, kdykoli je zjištěno nebezpečí.

* Mějte vždy přehled

Sledujte živě odkudkoli a vždy, co se děje s dětmi nebo zaměstnanci

* Snadné přehrávání

Přehrajte uložená videa, abyste našli klíčové informace.

* Pohybová zóna

Vytvořte klíčovou zónu a přijímejte výstrahy pohybu, které jsou pouze z této oblasti, zaměřte se na důležité věci a vyhýbejte se zbytečným záznamům



### 24/7 nepřetržité nahrávání nebo nahrávání aktivované pohybovým nastavením, vy sami rozhodnete

### Tato IP kamera podporuje jak pohybem aktivované nahrávání, tak nepřetržité nahrávání. Nahrávání 24/7 je ideální v oblastech s vysokým provozem, jako jsou vchody do obchodů, zatímco v oblastech s nízkou aktivitou, jako jsou sklady v noci, může záznam pohybu pomoci ušetřit úložný prostor.

**Pohybové klipy na Micro SD kartě**

Podporuje až 64 GB micro SD karty (není součástí balení).



* 6.1 hodin - 16 GB
* 12.1 hodin - 32 GB
* 24.3 hodin - 64 GB

**Nepřetržité nahrávání**

Tato bezpečnostní kamera 5MP PoE může nahrávat nepřetržitě, když připojíte kameru k systému Reolink NVR nebo nastavíte FTP server pro ukládání videí, aniž by vám na videu ušla jakákoliv maličkost

* FTP server
* Reolink NVR

**Vodotěsný pro venkovní použití**

Robustní pouzdro a tělo činí kameru Reolink RLC-520 IP vodotěsnou. Funguje to perfektně uvnitř i vně vašeho domu, za každého drsného počasí.

* Certifikováno podle IP66

Bezpečnostní IP kamera RLC-520 PoE s vysokým rozlišením 2560 x 1920 s téměř 5 miliony pixelů a úhlem pohledu 80 ° dokáže zachytit křišťálově čisté video s jemnými detaily.

Vestavěným mikrofonem také zachycuje okolní zvuk pro vyšší úroveň zabezpečení.

Díky 18ks infračervených LED a pokročilé technologii 3D-DNR můžete každou událost vidět jasně i ve tmě až na 30 m.

IP kamera RLC-520 PoE používá pouze jediný kabel k přenosu dat i napájení. Podporuje 24/7 nepřetržité nahrávání nebo pohybem aktivované nahrávání. IP66 vodotěsná.

Rozlišení 2560 x 1920, téměř 5 milionů pixelů a úhel pohledu 80 °.

Vestavěným mikrofon.

18ks infračervených LED a pokročilé technologii 3D-DNR zaručí jasný dohled ve tmě až na 30 m.

Jediný kabel k přenosu dat i napájení.

24/7 nepřetržité nahrávání nebo pohybem aktivované nahrávání.

IP66 vodotěsná.