Wentylator SilentiumPC Stella HP RGB 140 PWM to wydajna, wysokociśnieniowa konstrukcja wyposażona w pełne podświetlenie LED RGB dziewięciu specjalnie wyprofilowanych łopatek. Wysokie ciśnienie statyczne sprawia, że wentylator Stella HP RGB sprawdza się nie tylko w obudowach, ale również na gęstych chłodnicach zestawów chłodzenia cieczą (np. AIO), rozświetlając gustownie skomponowany zestaw komputerowy.

Wentylator SilentiumPC Stella HP RGB PWM dostępny jest w dwóch rozmiarach: 120 oraz 140 mm. Niezależnie od rozmiaru, rotor wyposażony jest w 9 specjalnie wyprofilowanych łopatek, a całość podświetlona jest przez 9 źródeł LED. Użytkownik może decydować nie tylko o kolorze, ale także wybrać jeden z wielu dostępnych efektów, jak np. „łagodne przejścia”. Wentylator Stella HP RGB 140 mm PWM wyposażony jest w 4-pinowe złącze RGB kompatybilne z systemami RGB płyt głównych – ASRock RGB Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Biostar VIVID LED, EVGA RGB Header, Gigabyte RGB Fusion (4-pin) oraz MSI Mystic Light – oraz z kontrolerami obudów SilentiumPC Armis z rodziny TG RGB (np. Armis AR7X TG RGB). Każdy wentylator SilentiumPC Stella HP RGB 140 PWM wyposażony jest w rozdzielacz zasilania i kontroli prędkości obrotowej (4-pinowy FAN) oraz rozdzielacz sygnału RGB, co umożliwia podłączenie wielu urządzeń (np. kilku wentylatorów) do jednego gniazda w płycie głównej lub kontrolerze.

* Stella HP RGB 140 mm PWM: 250 - 1800 obr./min

Funkcja PWM wentylatorów umożliwia automatyczną regulację prędkości obrotowej zależnie od temperatury procesora. Odpowiednio dobrana i skonfigurowana krzywa w UEFI płyty głównej zapewni bardzo dobrą kulturę działania a także wysoką wydajność wentylacji zależnie od preferencji użytkownika.

**SilentiumPC Stella w wersji RGB oraz ARGB i w rozmiarze 120 i 140 mm**

Odrębne linie – RGB oraz ARGB – wentylatorów Stella HP umożliwiają dobór właściwego modelu zależnie od gustu użytkownika, a także koncepcji kolorystycznej zestawu PC. Pełna synchronizacja z podświetleniem płyty głównej, pamięci RAM, czy np. obudowy jest możliwa dzięki temu, że wentylatory SilentiumPC Stella HP RGB oraz ARGB wyposażone są w ustandaryzowane złącza: 4-pinowe RGB lub 3-pinowe dla adresowalnego modelu Stella HP ARGB. Są one kompatybilne z większością gniazd RGB i ARGB na płytach głównych. Stella HP RGB/ARGB dostępna jest w dwóch rozmiarach – 120 oraz 140 mm. Prędkość obrotowa wersji 120 mm PWM wynosi 800-2300 obr./min, zaś 140 mm PWM: 800-1800 obr./min.

**Szerokie możliwości synchronizacji**

Pojedynczy wentylator SilentiumPC Stella HP RGB 140 mm PWM można podłączyć bezpośrednio do płyty głównej wyposażonej w kompatybilne złącze RGB. Stella HP RGB jest również kompatybilna z kontrolerami Aurora Sync i Aurora Sync Pro w obudowach Armis z serii TG RGB. Użycie przejściówek lub dodatkowych rozdzielaczy poszerza możliwości synchronizacji, np. z zestawem oświetlenia Aurora II RGB-302.

**Główne cechy wentylatora Stella HP RGB 140 mm PWM REV 1.1:**

* Pełna paleta kolorów i zestaw efektów dostępnych dla użytkownika.
* Ustandaryzowany, 140-milimetrowy rozmiar.
* 9 punktów LED RGB w rotorze wentylatora.
* Wentylator o wysokim ciśnieniu statycznym i wysokiej wydajności.
* Możliwość synchronizacji z kompatybilną płytą główną.
* Zestaw przygotowany do połączenia z innymi produktami SilentiumPC wyposażonymi w kontroler Aurora Sync lub Aurora Sync Pro.
* Funkcja PWM do automatycznego sterowania prędkością obrotową.
* Ciche i wytrzymałe łożyska hydrauliczne HBS.
* Gumki antywibracyjne na ramce wentylatorów.
* Demontowalny rotor do łatwego czyszczenia.
* Elegancki wygląd.

**Specyfikacja zestawu wentylatorów Stella HP ARGB 120 mm PWM REV 1.1:**

* Wymiary wentylatora: 140×140×25 mm
* Liczba obrotów: 250-1800 obr./min (±10%)
* Liczba łopatek jednego wentylatora: 9
* Kolor ramki: czarny
* Kolor łopatek: półprzeźroczysty-biały
* Łożysko: hydrauliczne (HBS)
* Sterowanie (wentylator): PWM
* Napięcie (wentylator): 12 V
* Natężenie (wentylator): 0,35 A
* Napięcie (oświetlenie LED ARGB): 12 V
* Natężenie (oświetlenie LED ARGB): 0,12 A
* Wtyczka (wentylator): 4-pin (z rozdzielaczem)
* Wtyczka (oświetlenie LED RGB): 4-pin (z rozdzielaczem)
* Żywotność: 50 000 h
* Gwarancja: 24 miesiące

**Zestaw zawiera:**

• 1 × wentylator Stella HP RGB 140 mm PWM,

• śruby montażowe.