**Dane techniczne –** **SPC Gear EG450 BK**

Kod produktu: SPG040  
EAN: 5903018661032  
materiał poszycia: tkanina,  
waga fotela: 20,08 kg,  
wewnętrzna szerokość siedziska: 385 mm,  
zewnętrzna szerokość siedziska: 575 mm,  
grubość siedziska: 110 mm,  
głębokość siedziska 520 mm,  
minimalna wysokość siedziska od ziemi: 400 mm,  
maksymalna wysokość siedziska od ziemi: 460 mm,  
wysokość oparcia: 685 mm,  
grubość oparcia: 60 mm,  
wewnętrzna szerokość oparcia: 280 mm,  
zewnętrzna szerokość oparcia: 470 mm,  
minimalny kąt pochylenia oparcia: 100°,  
maksymalny kąt pochylenia oparcia: 125°,  
minimalna wysokość podłokietnika: 285 mm,  
maksymalna wysokość podłokietnika: 355 mm,  
regulacja podłokietnika: przód/tył, góra/dół, obrót w poziomie.  
rodzaj mechanizmu bujania: synchroniczny,  
rodzaj podnośnika gazowego: 175 mm klasa 4,  
długość ramienia podstawy: 330 mm,  
minimalny wzrost użytkownika: 160 cm,  
maksymalny wzrost użytkownika: 185 cm,  
maksymalna waga użytkownika: 120 kg.

**Technical data - SPC Gear EG450 BK**

Product code: SPG040  
EAN: 5903018661032  
Covering material: fabric  
Chair weight [kg]: 20,08  
Inner seat width [mm]: 385  
Outer seat width [mm]: 575  
Seat thickness [mm]: 110  
Seat depth [mm]: 520  
Min. height of seat from the ground [mm]: 400  
Max. height of seat from the ground [mm]: 460  
Backrest height [mm]: 685  
Backrest thickness [mm]: 60  
Inner backrest width [mm]: 280  
Outer backrest width [mm]: 470  
Minimal tilt angle of backrest [°]: 100  
Maximum tilt angle of backrest [°]: 125  
Minimal height of armrest [mm]: 285 Maximum height of armrest [mm]: 355  
Armrest adjustment: right/left, up/down, swivel  
Mechanism type: synchronous  
Gas Lift type : 175 mm Class 4  
Base arm length [mm]: 330  
Minimal user height [cm]: 160  
Maximum user height [cm]: 185  
Maximum user weight [kg]: 120