**Dane techniczne –** **SPC Gear EG450 BK**

Kod produktu: SPG040
EAN: 5903018661032
materiał poszycia: tkanina,
waga fotela: 20,08 kg,
wewnętrzna szerokość siedziska: 385 mm,
zewnętrzna szerokość siedziska: 575 mm,
grubość siedziska: 110 mm,
głębokość siedziska 520 mm,
minimalna wysokość siedziska od ziemi: 400 mm,
maksymalna wysokość siedziska od ziemi: 460 mm,
wysokość oparcia: 685 mm,
grubość oparcia: 60 mm,
wewnętrzna szerokość oparcia: 280 mm,
zewnętrzna szerokość oparcia: 470 mm,
minimalny kąt pochylenia oparcia: 100°,
maksymalny kąt pochylenia oparcia: 125°,
minimalna wysokość podłokietnika: 285 mm,
maksymalna wysokość podłokietnika: 355 mm,
regulacja podłokietnika: przód/tył, góra/dół, obrót w poziomie.
rodzaj mechanizmu bujania: synchroniczny,
rodzaj podnośnika gazowego: 175 mm klasa 4,
długość ramienia podstawy: 330 mm,
minimalny wzrost użytkownika: 160 cm,
maksymalny wzrost użytkownika: 185 cm,
maksymalna waga użytkownika: 120 kg.

**Technical data - SPC Gear EG450 BK**

Product code: SPG040
EAN: 5903018661032
Covering material: fabric
Chair weight [kg]: 20,08
Inner seat width [mm]: 385
Outer seat width [mm]: 575
Seat thickness [mm]: 110
Seat depth [mm]: 520
Min. height of seat from the ground [mm]: 400
Max. height of seat from the ground [mm]: 460
Backrest height [mm]: 685
Backrest thickness [mm]: 60
Inner backrest width [mm]: 280
Outer backrest width [mm]: 470
Minimal tilt angle of backrest [°]: 100
Maximum tilt angle of backrest [°]: 125
Minimal height of armrest [mm]: 285 Maximum height of armrest [mm]: 355
Armrest adjustment: right/left, up/down, swivel
Mechanism type: synchronous
Gas Lift type : 175 mm Class 4
Base arm length [mm]: 330
Minimal user height [cm]: 160
Maximum user height [cm]: 185
Maximum user weight [kg]: 120